|  |  |
| --- | --- |
| Bygningsdel: Udvendige elastiske fuger |  |
| Nr.: | Kontrol af  | Kontrol-omfang: | Kontrol-metode |
| 1. | Har fugespalter mellem bygningsdelene plane og parallelle sider | Ved opstart 100%, herefter 10% | Visuel |
| 2. | Er fugebredder min. 6 mm og max. 20 mm | Ved opstart 100%, herefter 10% | Mål |
| 3 | Er der udført isolerende stopning mellem bygningsdelene ( fx vinduer og murfalse) | Ved opstart 100%, herefter 10% | Visuel |
| 4. | Er montageklodser og isolerende stopning mindst [ ] mm bag forkant element, så trykudligningskammer har min. 6 mm fri luft  | Ved opstart 100%, herefter 10% | Mål |
| 5. | Er kontaktflader hele, faste, tørre og rene  | Ved opstart 100%, herefter 10% | Visuel |
| 6. | Er bagstop monteret i korrekt dimension og afstand fra forkant, så fugetykkelse er i korrekt forhold til fugebredde | Ved opstart 100%, herefter 20% | Mål |
| 7. | Er hæfteflader primet | Ved opstart 100%, herefter 20% | Visuel |
| 8. | Er fugen glittet | Ved opstart 100%, herefter 20% | Visuel |
| 9. | Er trykudligningskammer korrekt ventileret | Ved opstart 100%, herefter 20% | Test |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kontrol-aktivitet. nr. |  |  |
| Dato | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bemærkninger | Signatur |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |