|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bygningsdel: Facadefuger med fugebånd | |  | |
| Nr.: | Kontrol af | Kontrol-  omfang: | Kontrol-  metode |
| 1. | Er fugebredder som forudsat ved bestilling af fugebånd og afvigelser max. +/- [ ] mm | Ved opstart 100%, herefter 10% | Mål |
| 2. | Er der udført isolerende stopning mellem bygningsdelene ( fx vinduer og murfalse) | Ved opstart 100%, herefter 10% | Visuel |
| 3 | Er montageklodser og isolerende stopning mindst [ ] mm bag forkant element, så trykudligningskammer har min. 6 mm fri luft | Ved opstart 100%, herefter 10% | Mål |
| 4. | Er kontaktflader hele, faste, tørre og rene med en maximal indbyrdes vinkel på 7 grader. | Ved opstart 100%, herefter 10% | Visuel og mål |
| 5. | Er stødsamlinger mellem fugebånd udført tæt og med korrekt overlængde | Ved opstart 100%, herefter 10% | Visuel |
| 6. | Er samlinger i hjørner udført tæt og med korrekt overlængde | Ved opstart 100%, herefter 30% | Visuel |
| 7. |  | Ved opstart 100%, herefter 30% | Visuel |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontrol-aktivitet. nr. | | | | | | | | |  |  |
| Dato | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bemærkninger | Signatur |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |