|  |  |
| --- | --- |
| Bygningsdel: Vådrumsfuger |  |
| Nr.: | Kontrol af  | Kontrol-omfang: | Kontrol-metode |
| 1. | Er fugebredde min. 6 mm og max. [ ] mm og ens i hele fugens længde +/- [ ] mm  | Ved opstart 100%, herefter 20% | Mål |
| 2. | Er kontaktflader hele, faste, tørre og rene | Ved opstart 100%, herefter 20% | Visuel |
| 3 | Er der monteret hæftebrydende underlag | Ved opstart 100%, herefter 20% | Visuel |
| 4. | Er hæfteflader primet | Ved opstart 100%, herefter 20% | Visuel |
| 5. | Er fugen glittet | Ved opstart 100%, herefter 20% | Visuel |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kontrol-aktivitet. nr. |  |  |
| Dato | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bemærkninger | Signatur |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |