|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bygningsdel: Gulvfuger i tørre rum - udskiftning | |  | |
| Nr.: | Kontrol af | Kontrol-  omfang: | Kontrol-  metode |
| 1. | Er eksisterende fuger fjernet i fuld længde og dybde | 100 % | Visuel |
| 2. | Er fugebredder som forudsat og afvigelser max. +/- [ ] mm | Ved opstart 100%, herefter 20% | Mål |
| 3 | Er fugespalter afrensede med hele, faste, tørre og rene kontaktflader og bund | Ved opstart 100%, herefter 20% | Visuel |
| 4. | Er der udført korrekt hæftebrydende underlag | Ved opstart 100%, herefter 20% | Visuel |
| 5. | Er fugedybde i korrekt forhold til fugebredde | Ved opstart 100%, herefter 20% | Mål |
| 6. | Er hæfteflader primet | Ved opstart 100%, herefter 20% | Visuel |
| 7. | Er der udført glatning af fuge | Ved opstart 100%, herefter 20% | Visuel |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontrol-aktivitet. nr. | | | | | | | | |  |  |
| Dato | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bemærkninger | Signatur |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |